(kicad_symbol_lib (version 20210619) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "tpm:Infineon-SLB9665" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "IC" (id 0) (at -7.62 17.78 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "Infineon-SLB9665" (id 1) (at 0 -16.51 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at -3.81 2.54 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at -3.81 2.54 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "Infineon-SLB9665_0_1"
      (rectangle (start -8.89 16.51) (end 8.89 -15.24)
        (stroke (width 0.1524)) (fill (type background))
      )
    )
    (symbol "Infineon-SLB9665_1_1"
      (pin power_in line (at 11.43 13.97 180) (length 2.54)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 8.89 180) (length 2.54)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 -7.62 180) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "16" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input inverted (at -11.43 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "LRESET#" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -11.43 13.97 0) (length 2.54)
        (name "LAD3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 6.35 180) (length 2.54)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -11.43 11.43 0) (length 2.54)
        (name "LAD2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input clock (at -11.43 2.54 0) (length 2.54)
        (name "LCLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -11.43 0 0) (length 2.54)
        (name "LFRAME#" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -11.43 8.89 0) (length 2.54)
        (name "LAD1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 3.81 180) (length 2.54)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "25" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 -10.16 180) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "26" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -11.43 6.35 0) (length 2.54)
        (name "LAD0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "27" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -11.43 -6.35 0) (length 2.54)
        (name "SERIRQ" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "28" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 -12.7 180) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "32" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -11.43 -10.16 0) (length 2.54)
        (name "GPIO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -11.43 -12.7 0) (length 2.54)
        (name "PP" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 11.43 180) (length 2.54)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
  (symbol "tpm:Infineon-SLB9670" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "IC" (id 0) (at -7.62 13.97 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "Infineon-SLB9670" (id 1) (at 0 -13.97 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at -3.81 5.08 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at -3.81 5.08 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "Infineon-SLB9670_0_1"
      (rectangle (start -8.89 12.7) (end 8.89 -12.7)
        (stroke (width 0.1524)) (fill (type background))
      )
    )
    (symbol "Infineon-SLB9670_1_1"
      (pin input inverted (at -11.43 -2.54 0) (length 2.54)
        (name "RESET#" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "17" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output inverted (at -11.43 0 0) (length 2.54)
        (name "PIRQ#" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "18" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input clock (at -11.43 10.16 0) (length 2.54)
        (name "SCLK" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "19" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 -2.54 180) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input inverted (at -11.43 7.62 0) (length 2.54)
        (name "TPM_CS#" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "20" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -11.43 2.54 0) (length 2.54)
        (name "MOSI" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "21" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 7.62 180) (length 2.54)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "22" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 -7.62 180) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "23" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -11.43 5.08 0) (length 2.54)
        (name "MISO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "24" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 -10.16 180) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "32" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin bidirectional line (at -11.43 -7.62 0) (length 2.54)
        (name "GPIO" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -11.43 -10.16 0) (length 2.54)
        (name "PP" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 10.16 180) (length 2.54)
        (name "VDD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 11.43 -5.08 180) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
